**TORRES**

**1- BBA TORRE 2 (AUTOCLAVE 3 e 4)**

MOD.: 160M

15kw/20 cv

380 V/29,10 A

3535 rpm

**2- BBA CIRCULAÇÃO ÁGUA DA FABRICA**

MOD.: 132M

12,5 cv

380 V/17,4 A

3510 rpm

**3- BBA TORRE 3 (AUTOCLAVE 5 e 6)**

MOD.: 160M Rolamentos:

15kw/20cv D: 6309-ZZ-C3

380 V/28,8 A T: 6209-ZZ-C3

3545 rpm

**4- BBA TORRE (AUTOCLAVE 7 e 8)**

MOD: 160M Rolamentos:

15 kw/28,8 A D- 6309-ZZ-C3

3545 rpm T- 6209-ZZ-C3

5- BBA TORRE 1 (AUTOCLAVE 1 e 2)

S/ INF

**6- BBA TORRE AZEITONA POTE/AMEIXA**

MOD.: 132S

7,5 kw/10,0 cv

380 V/ 14,0 A

3510 rpm

**7- BBA TORRE DOCE LATA/POTE (BBA 2)**

MOD.: 132

9,2 kw/ 12,5 cv

380 V/ 17,5 A

3510 rpm

**8- BBA TORRE DOCE LATA/POTE (BBA 1)**

MOD.: 132M Rolamentos:

9,2 kw/12,5 cv D- 6308-ZZ

380 V/17,4 A T- 6208-ZZ

3515rpm

**9- BBA TORRE EXTRATO COPO e SN**

MOD.: 160M

18,5 kw/25,0 cv

380 V/35,2 A

3550 rpm

**10- BBA TORRE MESPACK**

MOD.: 132

15 cv

380 V/20,4 A

3525 rpm

**11- BBA TORRE VOLPAK**

MOD.: 160 L Rolamentos:

380 V/42,4 A D- 6309-ZZ-C3

3550 rpm T- 6209-ZZ-C3